附件二

|  |
| --- |
| 通榆县烈士陵园维修改造项目——工程量清单 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程 | 分部工程 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 材料合计 | 人工+机械单价 | 人工+机械合计 |
| 围栏工程 | 围栏 | 1. 铁艺围栏安装；
2. 围栏高度1.7米
 | 米 | 736 | 225 | 165600 | 30 | 22080 |
| 拆除旧砖墙 | 1.拆除红砖墙； 2.弃方远运 | 米 | 375 | 0 | 0 | 55 | 20625 |
| 围栏基础 | 1.开挖基槽； 2.支模； 3.绑扎钢筋笼； 4.主筋12螺纹6根，箍筋6； 5.C20砼； 6.400\*500 | 米 | 736 | 190 | 139840 | 60 | 44160 |
| 设备安装 | 管线敷设 | 1. 音响、路灯、监控预埋线路套管敷设；
2. 沟槽填埋、压实；
3. 路缘石恢复、加固；
 | 米 | 2300 | 39 | 89700 | 26 | 59800 |
| 设备基础 | 1.路灯基础； 2.监控杆基础； 3.音响杆基础； | 个 | 60 | 185 | 11100 | 62.5 | 3750 |
| 路灯 | 1.不小于3.2米高 | 根 | 38 | 850 | 32300 | 850 | 32300 |
| 音响 | 1.室外音响； 2.定制室外专用不锈钢柜体，迷彩覆膜； | 套 | 2 | 8500 | 17000 | 550 | 1100 |
| 监控 | 安装监控杆及摄像机 | 组 | 20 | 635 | 12700 | 660 | 13200 |
| 路面工程 | 拆除旧地面 | 1.人工配合装载机拆除方砖地面； 2.弃方远运； 3.开挖线路沟槽； | m2 | 3823 |  | 0 | 6.5 | 24851.19 |
| 基层处理 | 1.借土填方150立方米； 2.5T振动式压路机碾压土基，压实度要求超过95%； | 平方米 | 3823 | 3.25 | 12425.59 | 3.22 | 12310.9 |
| 垫层 | 12厚C20砼垫层 | 平方米 | 3823 | 90 | 344093.4 | 22 | 84111.72 |
| 火烧板 | 1.5厚水泥净砂； 2.人工铺筑厚4cm火烧板； | 平方米 | 3823 | 115 | 439674.9 | 38 | 145283.9 |
| 绿化工程 | 绿化带清理 | 1. 人工挖除死树；
2. 人工挖除树根；
3. 人工清理渣石；
4. 人工清理杂草；
 | 平方米 | 15250 |  |  | 3.25 | 49562.5 |
| 绿化带平整 | 1.人工平整土地； | 平方米 | 15250 |  |  | 1.25 | 19062.5 |
| 借土填方 | 1.人工回填种植土； | 立方米 | 375 | 45 | 16875 | 35 | 13125 |
| 绿化更新 | 1. 人工铲除绿篱；
2. 种植绿篱；
 | 米 | 260 | 300 | 78000 | 35 | 9100 |
|  | 1.种植乔木 | 株 | 50 | 260 | 13000 | 45 | 2250 |
|  | 1.补种植草 | 平方米 | 200 | 8 | 1600 | 5.5 | 1100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程直接费 |  | 1931681.6 |
|  | 合计 | 1931682  |